Utförande tanke och kostnader : "Älvdelta" 
En mosaik över Karlstads älvdelta:
Konstverket blir en vattenlek som är inspirerat av badets placering mitt i Klarälvens älvdelta. Vattnet startar i den norra vattenrutschbanan och rinner vidare i grunda fördjupningar över ett 550kvm stort mosaikgolv, utformat som en flygbild föreställande centrala Karlstads med hela älvdeltat. Vattenfårorna utmynnar  i äventyrsbadets olika bassängerna.
- Ett fantastiskt projekt att genomföra, en jättestor detaljerad mosaik, som taket i Sixtinska kapellet fast ett golv.
Teknik:
Tekniken att låta datorn överföra pixlade bilder till mosaik är enkel och vanlig inom offentlig konst,  ingen konst i sig kanske men helt exakt och därför toppenbra att använda för att på så sätt kunna garantera den precision som behövs för att Karlstadsborna ska känna igen sig, och kanske peka ut sin favorit restaurang nere ibland mosaiken. 
Tanke: Konstverkets självklara tanke, som är uppkommen utifrån badhusets placering mitt i älvdeltat  är att mosaikens vattentillopp  blir vattenrutschbanan  som självklart också döps till Klarälven. Vattnet kommer ifrån vattenrutschbanan som då i konstverket får stå för tilloppet ifrån Klarälven. Vattnet rinner ut och fortsätter sedan ut i de grunda fördjupningarna över mosaikbilden av Karlstads älvdelta, ut och vidare till badets olika pooler. Om det av nivåpraktiska, eller reningstekniska skäl inte är tillrådigt att vattnen ifrån vatten rutschbanan rinner ut i de andra poolerna så får man bygga ett separat system där vattnet i stället för att rinna ut i poolerna slinker ner i separata vattenbrunnar vid de olika polerna, för att sedan via ett vattenreturrör leds tillbaks för att åter pumpas ut  i det  slutna kretsloppet.    
Vattensystem: här kan man gå två vägar.  Om möjligt så tar man vatten direkt ifrån vatten rutschbanan. Delar av vattnet ifrån rutschbanans landning  rinner då vidare ut över flodsystemet och ut till de olika bassängerna.  
Kostnad separat vattensystem:  
Rostfria vattenbrunnar 6000:- Pump konstant drift för att  transportera vattnet i konstverkets älvsystem. 15000:-  Avloppsrör mtr kostnad mdt markvaruhuset  20 000:- arbete hål tagning mm 35 000:- sandfilterrening av vattnet 15 000:- 
Material mosaik: hårdbränd stengots mosaik. 
Materialleverantör Centro Kakel och klinker. tillverkare  italienska Se.Si  glaserad granitkeramik och Härdat glasmosaik pyrexglas gripp /anislipp vitreo gripp. Till mosaiken kommer olika storlekar att användas beroende på underlagets detaljrikedom. 2,5X2,5-5X5-10X10 och 15X15 

Halksäkerhetsklasser:
*Lägsta halksäkerhetsklass:  klass A omklädningsrum mm  
*Mellanhalksäkerhetsklass klass B  duschar, golv kring bassänger och bassängbottnar för ej simkunniga  bassängbottnar vid vågmaskiner etc  
*Högsta halksäkerhetsklass Klass C lutande bassängkanter tom 24 grader, trappor som leder till basäng mm.  
Hela mosaiken kommer att ha den föreskrivna halksäkerhetsklassen. Fördjupningarna tex kommer att luta mindre än 24 grader utföras  i  avvikande färger  så att dom är lätta att se samt beläggas med mosaik av halksäkerhetsklass C .
Arbetskostnad mosaikläggning:
Under ett år, då jag hade studieuppehåll ifrån Konsthögskolan,  arbetade jag som stuckatör. Vi hängde i tak och på fasader och jobbade med skulpturer, friser och ornament. Det var kul men tidskrävande jobb som därför blev dyrt för beställaren och svårt för byggfirman att passa in i byggtids planeringen. 
En av anledningarna till att jag dragit mig en smula för att lova en 550kvm mosaikbild över Karlstad på badets golv är att jag sett mig själv och en mindre stab av konstnärs kolleger liggande på knä på badhusgolvet läggande 2.5X2.5cm  mosaikbit efter mosaikbit på plats samtidigt som vi har ett tidspressat byggtidschema att hålla. Nu visar det sig att jag i lugn och ro kan sitta hemma vid datorn med alla provbitar och bygga upp hela mosaiken i lugn och ro. Fabriken i Italien monterar upp mosaiken på bärnät efter min förlaga och levererar färdiga mosaikkartor som det bara är för plattläggarna att sätta, och foga i rätt ordning.  Kostnad och tidsåtgång för läggandet av hela mosaikgolvet stannar då vid 1000:-/kvm x 550Kvm =550 000:- Om jag gör mosaikläggningen tillsammans med flera plattsättare så blir det rimligt att klara av arbetet utan att vi är i vägen för resten av bygget mer än vad som är rimligt under det pågående badhusbygget. 
Kostnad underlag: Gjutning av betong underlag med 1,5-2% fall 7 cm betongtjocklek som tunnast. Kostnad för fall och hålkärls - fördjupningar i betongen för vattenstråken 500:-/kvm x 500Kvm =  250 000:- 
Entreprenör betonggjutning  Industribetong AB  

Kostnad för underlagsspackling: Då alla storlekar på mosaiken har samma tjocklek så borde inte underlags spacklingen bli dyrare än vid vanlig plattsättning varför jag preliminärt sätter kostnaden för underlagsspacklingen för hela ytan till 0:- Underlagsspacklingen finjustering av vattenfördjupningarna och fall tar kanske fyra dagars arbete + mtr totalt ca 30 000:- 

Kommentarer till kostnadskalkylen: Jag har tagit in offerter på arbetet ifrån de entreprenörer som jag tidigare arbetat med, men mycket av det här är arbete som ändå måste göras och det naturliga är att Peab gjuter underlaget och monterar in ev vattenbrunnar med tillhörande returvattenrör. Med ett bra samarbete och god planering så behöver inte hela kostnaden belasta konstprojektet utan bara de merkostnader som faller på konstprojektet.  
Bildkostnad: Kostnaden för att beställa en högupplöst  flyg, eller satellitbild över Karlstads älvdelta är ca 10 000:- Det tillkommer inga avtalskostnader om jag använder bilden för att göra en mosaik. Om vi väljer att även sätta upp den bild  som ligger till grund för mosaiken offentligt i badet så tillkommer en avtalskostnad.  Avtalskostnaden för att sätta upp bilden offentligt på  Badhuset är ca 5000:- men förmodligen har Karlstad kommun redan bildmaterial framtaget  med avtalskostnaden betald för offentlig visning. Den bild som jag använd i skisserna är en vanlig" skärmdump" ifrån eniro.se 
Underhåll och driftkostnader: Små
Mått: konstverkets totala yta 18 x 36 m totalstorlek för mosaiken ca 550kvm 
Entreprenörer, ref: 
Info: Byggkeramikhandboken 
Centro Kakel johan@saari@centro.se 08 442 90 50 
Satellitbilder i Kiruna Mats Eriksson  0980 67041 Lantmäteriet Saccess.lantmäteriet.se  Satelitbilder, eller flygbilder/ortofoto
Industribetong AB  Daniel Bergström 0702 753 155 
daniel.bergstrom@ industribetong.se
MDT Markvaruhuset AB Bertil Holmberg 08 771 19 10 berti.holmberg@markvaruhuset.se
Alternativ materialleverantör: Svenska Höganäs

Mikael Richter
Ulrikedalsvägen 18
133 37 Saltsjöbaden 
tfn/fax 08 303588	
fick 0708 30 35 88
mikael@konst.org			                  www.konst.org  

Preliminär ekonomi-kalkyl för konstverket:

Arbetskostnad mosaikläggning: 1000:-/kvm  550.- /1000= 	550 000
mosaik materialkostnad  	1500:-/kvm x 550 = 		825 000 
fog och fix
Betonggjutning fall 500:-/kvm x 500Kvm = 			250 000
Underlagsspackling 					  30 000 
Vattenbrunnar 					   6 000:-
Pump 						  15 000
Vattenledningsrör 					  20 000
vattenfiltrering 					15 000
Arbete med returvattendragning 				35 000
Bildkostnad 					10 000
avtalskostnad bild 					   5 000

______________________________________________________________
arb och material 				             1 796 000					
Kostnader eget arbete (siffrorna enl KRO´s minime arvode rek)
Resor Stockholm Karlstad t/r tåg 8X750:- 			6000
Bil 3x1200						3 600
Boende i Karlstad   				               13 000
Traktamente 315 x 30					9 450
Lön (f-skatt) 6 månader X 37 755 = 	                              226 530 
_______________________________________________________________
Eget arbete					             258 580
Total:					          2 054 580 svkr

Mikael Richter
Ulrikedalsvägen 18
133 37 Saltsjöbaden 
tfn/fax 08 303588	
fick 0708 30 35 88
mikael@konst.org			                  www.konst.org